**ZAMAWIAJĄCY:**

Fabryka Wyrobów Metalowych BRAT-MET Sp. z o.o.

ul. Chopina 33

26-700 Zwoleń

**OFERTA [[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| *Numer* |  |
| *Z dnia* |  |

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2017

1. **DANE WYKONAWCY**

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZWA WYKONAWCY** |  |
| **SIEDZIBA WYKONAWCY** |  |
| **NIP** |  |
| **REGON** |  |
| **IMIĘ I NAZWISKO OSOBY DO KONTAKTÓW** |  |
| **TELEFON** |  |
| **E-MAIL** |  |

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie **2 szt. tożsamych** **TOKAREK Z PODAJNIKIEM PRĘTA O MAŁEJ ŚREDNICY**

|  |  |
| --- | --- |
| *MODEL* |  |

**Każda z tokarek spełnia następujące parametry techniczne:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr techniczny** | **Spełnienie**  **(TAK/NIE)[[2]](#footnote-2)** | **UWAGI (jeśli dotyczy)[[3]](#footnote-3)** |
|  | Zakres roboczy: | | |
| Średnica toczenia – 19 mm |  |  |
| Posuw osi X – 120 mm |  |  |
| Posuw osi Z – 230 mm |  |  |
| Posuw szybki osi X – 12 m/min |  |  |
| Posuw szybki osi Z – 18 m/min |  |  |
| Moc silnika wrzeciona – 5,5/3,7 kW |  |  |
| Moc silnika osi X – 0,75 kW |  |  |
| Moc silnika osi Z – 1,2 kW |  |  |
| Pompa chłodziwa – 0,25 kW |  |  |
| Pompa hydrauliczna – 0,75 kW |  |  |
| Moc przyłączeniowa – 13 kVA |  |  |
|  | Wrzeciono: | | |
| Moc napędu wrzeciona – 5,5/3,7 kW |  |  |
| Max. moment obrotowy – 46,7 Nm |  |  |
| Średnica łożyska wrzeciona – 75 mm |  |  |
| Średnica przejścia we wrzecienniku – 46 mm |  |  |
|  | Głowica rewolwerowa narzędziowa: | | |
| Liczba rewolwerów – 1 |  |  |
| Typ – mocowanie bezpośrednie |  |  |
| Liczba stacji narzędziowych – 8 |  |  |
| Rozmiar narzędzi – 20x20mm |  |  |
| Średnica wytaczania – 25 mm |  |  |
|  | Sterowanie: | | |
| Ekran LCD – 8” |  |  |
|  | Wyposażenie – 1 komplet: | | |
| Uchwyt zaciskowy otwarty, |  |  |
| Transformator 15 kVA, |  |  |
| Oprawka do toczenia wewnętrznego, |  |  |
| Oprawka do wytaczaków średnica 25 mm, |  |  |
| Podajnik prętów 3m z magazynem dla średnic do 35 mm |  |  |
|  | Oprzyrządowanie: | | |
| Uchwyt tulejowy, |  |  |
| Konał z popychaczem dla średnicy fi 19mm, |  |  |
| Tulejka zaciskowa dla średnicy fi 19 mm. |  |  |

1. **CENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cena netto za szt. (PLN lub EUR) |  |
|  | Wartość oferty netto (PLN lub EUR) |  |
|  | Stawka podatku VAT (%) |  |
|  | Łączna wartość oferty brutto (PLN lub EUR)  (wiersz 2x3) |  |

1. **OKRES GWARANCJI W MIESIĄCACH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi: |  | miesięcy liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. |

1. **TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

|  |  |
| --- | --- |
| Zamówienie zostanie zrealizowane do dnia[[4]](#footnote-4): |  |

1. **TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY**

Termin ważności oferty wynosi 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.

1. **POZOSTAŁE WARUNKI OFERTY**

SPECJALISTYCZNY INSTRUKTAŻ Z OBSŁUGI SPRZĘTU PRZED ODBIOREM MASZYNY DLA MIN. 2-óch PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO:

* TAK
* NIE

INNE:

* ………………………………

1. **OŚWIADCZENIA**
2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego, a oferta jest zgodna z jego treścią.
3. Przyjmuję do realizacji warunki postawione przez Zamawiającego w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
4. Oświadczam, że podana cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
5. W przypadku wybrania niniejszej oferty deklaruję gotowość do zawarcia umowy na zrealizowanie przedmiotu zamówienia wg wzoru przygotowanego przez Zamawiającego.
6. **ZAŁĄCZNIKI**
7. Oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
8. Aktualny (nie starszy niż 1 miesiąc) dokument rejestrowy.
9. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy):
   1. DOTYCZY
   2. NIE DOTYCZY
10. Inne: ………

|  |  |
| --- | --- |
| *Miejscowość* |  |
| *Pieczęć Wykonawcy* |  |
| *Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy* |  |

**Oświadczenia**

**na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu**

**OŚWIADCZENIE nr 1**

Ja niżej podpisany/a, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczam, że podmiot który reprezentuję:

1. Nie znajduje się w sytuacji mogącej budzić wątpliwości, co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości.
2. Nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne.
3. Nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, tzn. nie ma wzajemnych powiązań, polegających w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

|  |  |
| --- | --- |
| *Miejscowość, data* |  |
| *Pieczęć Wykonawcy* |  |
| *Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy* |  |

**OŚWIADCZENIE nr 2**

Ja niżej podpisany/a, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczam, że podmiot który reprezentuję:

|  |  |
| --- | --- |
| Funkcjonuje na rynku od (dd-mm-rrrr): |  |
| co jest odzwierciedlone w aktualnym dokumencie rejestrowym. | |
| Dodatkowe uwagi/wyjaśnienia (jeśli dotyczy): |  |
| W okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia oferty sprzedał i zainstalował |  |
| sztuk tokarek, o parametrach zbliżonych z parametrami z zapytania ofertowego. | |

|  |  |
| --- | --- |
| *Miejscowość, data* |  |
| *Pieczęć Wykonawcy* |  |
| *Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy* |  |

1. Należy wypełnić wyłącznie białe pola [↑](#footnote-ref-1)
2. **W przypadku wpisania opcji „NIE” oferta zostanie odrzucona** [↑](#footnote-ref-2)
3. Należy wypełnić w przypadku zaoferowania parametru równoważnego lub wyższego aniżeli wymagany [↑](#footnote-ref-3)
4. Maksymalnie do 30.10.2017 r. [↑](#footnote-ref-4)